Récupérer la définition du mode de lumière dans le param.h

Récupération des déclarations des variables et fonctions dans le cœur.h

LedPhase est égal à 0.

Si définis sur mode chenille :

Switch LedPhase

Cas 0 : Eteindre LED11, Allumer LED2 puis Indenter LedPhase.

Cas 1 : Eteindre LED2, Allumer LED3 puis Indenter LedPhase.

Cas 2 : Eteindre LED3, Allumer LED4 puis Indenter LedPhase.

Cas 3 : Eteindre LED4, Allumer LED5 puis Indenter LedPhase.

Cas 4 : Eteindre LED5, Allumer LED6 puis Indenter LedPhase.

Cas 5 : Eteindre LED6, Allumer LED7 puis Indenter LedPhase.

Cas 6 : Eteindre LED7, Allumer LED8 puis Indenter LedPhase.

Cas 7 : Eteindre LED8, Allumer LED9 puis Indenter LedPhase.

Cas 8 : Eteindre LED9, Allumer LED10 puis Indenter LedPhase.

Cas 9 : Eteindre LED10, Allumer LED11 puis LedPhase est égal à 0.

Si définis sur clignotement :

Si LedPhase est égal à 0 :

Allumer LED11

Allumer LED2

Allumer LED3

Allumer LED4

Allumer LED5

Allumer LED6

Allumer LED7

Allumer LED8

Allumer LED9

Allumer LED10

Puis LedPhase est égal à 1

Sinon

Eteindre LED11

Eteindre LED2

Eteindre LED3

Eteindre LED4

Eteindre LED5

Eteindre LED6

Eteindre LED7

Eteindre LED8

Eteindre LED9

Eteindre LED10

Si Définis sur LED 1 sur 2 :

Si LedPhase est égal à 0 :

Allumer LED2

Allumer LED4

Allumer LED6

Allumer LED8

Allumer LED10

Eteindre LED11

Eteindre LED3

Eteindre LED5

Eteindre LED7

Eteindre LED9

Puis LedPhase est égal à 1

Sinon :

Allumer LED11

Allumer LED3

Allumer LED5

Allumer LED7

Allumer LED9

Eteindre LED2

Eteindre LED4

Eteindre LED6

Eteindre LED8

Eteindre LED10

Puis LedPhase est égal à 0.

Si définis sur LED 1 sur 3 :

Si LedPhase est égal à 0 :

Eteindre LED3

Eteindre LED6

Eteindre LED9

Allumer LED11

Allumer LED4

Allumer LED7

Allumer LED10

Puis LedPhase est égal à 1.

Si Led Phase est égal à 1 :

Eteindre LED11

Eteindre LED4

Eteindre LED7

Eteindre LED10

Allumer LED2

Allumer LED5

Allumer LED8

Puis LedPhase est égal à 2.

Sinon :

Eteindre LED2

Eteindre LED5

Eteindre LED8

Allumer LED3

Allumer LED6

Allumer LED9

Puis LedPhase est égal à 0.

Si mode LED 1 :

Si LedPhase est égal à 0 :

Allumer LED Choisie

Puis LedPhase est égal à 1.

Sinon

Eteindre LED Choisie

Puis LedPhase est égal à 0.